**一、双水平无创呼吸机采购需求**

1. 通气模式至少包含：CPAP、Bilev S、Bilev T(APCV)、Bilev ST
2. 压力范围：IPAP: 6-30 hPa（±1hPa）；EPAP：4-25 hPa（±1hPa）
3. 呼吸频率：5-30bpm（±1bpm）
4. 吸气时间：0.4-8.0s
5. 流量：4hPa >180 l/min（±20L/min）
6. 吸气触发灵敏度：容量触发，1-3档可调
7. 呼吸触发灵敏度：流速触发，1-3档可调
8. 吸气上升斜率：0.0 – 1.0s
9. 呼气下降斜率：0.0 – 1.0s
10. 目标潮气量：200ml – 1500ml，补偿压力：1-10hPa
11. 吸气时间控制 Ti min&Timax：0.1~4.0s，手动调节
12. 智能ST模式（延迟时间）：自由设置切换时间，保证人机同步
13. 智能T模式（APCV）：T模式下带吸气触发功能，保证人机同步性
14. 近端测压技术：通过压力传感器导管直接获取面罩端压力，以得到最精准的治疗压力，自动适应任意面罩
15. PM2.5过滤器：有效滤除外部感染源

**二、口腔种植机采购需求**

0rpm-40000rpm 的转速调整范国可满足种植过程中不同的需求。多功能脚踏开关，可以预设马达转速、冷却液流量、扭矩、正反转和转速比。