**1.电动病床采购需求**

1、规格要求：床板长≥2000mm，全长≤2210mm，床板宽≥860mm，床体全宽≤980mm

2、功能要求：体位调节功能背部升降0-70°，膝部升降0-25°，高低升降435-785mm，整体倾斜0-12°，一键椅位功能，一键式复位，电动CPR功能及手动CPR功能。

3、安全型护栏，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开，有效防止患者在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床。

4、前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。

5、标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电量。

6、床体配有电动和手动两款CPR，两侧配有手动CPR功能，在紧急情况或停电时，可使床板在上升状态迅速恢复到水平状态。床板上方两侧，各设置7个束缚装置，用于捆绑特殊病患。

7、直径125mm医用单面脚轮，具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置；防腐蚀，耐酸性佳，静音，防缠绕。

8、整机保修5年

1. **牙科综合治疗椅购置需求**

1、配置高速手机、低速气动手机、三用枪、可调口腔冷光灯、X光观片灯、内置洁牙机

2、内含手机净水系统、痰盂及自动恒温漱口水定量供给系统

3、配置全自动牙科椅及医生座椅。

4、配置口腔内窥镜及显示器。

5、整机保修3年