**彩色多普勒超声诊断系统购置需求**

1. 全触摸控制操作机器，全域合成孔径波束形成器，实时逐点动态接收聚焦技术，实时动态变迹技术，自适应斑点抑制成像，支持横屏和竖屏显示模式，
2. 配置电子凸阵探头，频带宽为：2.0-5.0MHz，探头重量<200g

图像灰阶：≥256级，最大显示深度：≥240mm ，增益调节：0~100，可视可调，TGC调节：≥6段可调，显示模式：B、B/PW、B/B

1. 常规测量包含： 二维：距离、周长、面积、体积；

PW：流速、心率、S/D、RI、P

1. 支持：胎儿重量计算、胎龄自动计算、胎儿生长发育曲线、预产期计算
2. 保修：整机保修3年

**电动多功能产床购置需求**

1、床面尺寸： 长度 1340mm±20mm，宽度 600mm±15mm

2、床面最低及最高高度： 780mm±20mm～1030mm±30mm

3、背板折转角度： -5±2°～70±5°

4、前后倾斜角度： 前倾≥12°，后倾≥12°

5、辅助台长度及宽度： 长度 680mm 宽度 610mm

6、辅助台外摆角度： 0°～ 90° （辅助台采用旋转结构，无需装拆，不使用时向外摆出即可，方便医护人员的使用 ，将其转至与床面齐平时由锁销固定，稳定可靠）

7、搁手板外摆角度： ≥90°（可向上折起作为护栏使用）

8、污水盆尺寸： 468mm\*338mm\*125mm（±5mm）

9、保修期：整机保修5年

**药品低温冷藏柜购置需求**

1. 立式，箱内有效容积≥198L、
2. 温度控制:微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在 2℃~8℃
3. 安全系统: 超温报警、传感器故障报警、断电报警;温控累内量电池，断电后可持续显示箱内实时得度。
4. 采用透明双层玻璃门体，冷凝水自动蒸发，无需人工操作

5、带有可锁定的底脚和门止档，美音: 美音小45dB(A)。

6、多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间。