麻醉咽喉镜购置需求

1.叶片与手柄材质:304 型不锈钢，叶片表面粗糙度≤8 微米,绝缘部分材料采用聚丙烯塑料;

2.通用手柄，可以和所有品牌叶片通用、更具经济、

手柄(粗)：长度:153mm（±1mm），直径:29mm（±1mm）

手柄(细)，：长度:175mm（±1mm），直径:18.3mm（±1mm）

弯片 1 号，用途:新生儿;长度:95mm（±1mm）;远端宽度:10mm; （±1mm）

弯片 2 号，用途:婴幼儿;长度:116mm（±1mm）;远端宽度:14mm （±1mm）

弯片 3 号，用途:成人;长度:135mm（±1mm）;远端宽度:16mm（±1mm）

弯片 4 号，用途:成人;长度:156mm;（±1mm）远端宽度:16mm;（±1mm）

直片 0 号，用途:新生儿;长度:78mm（±1mm），远端宽度:12.2mm; （±1mm）

直片 00 号，用途:早产儿;长度:62mm（±1mm），远端宽度:11.2mm;（±1mm）

3、可以 134°高温、高压和药水浸泡消毒

4、每个手柄上有一个灯泡(更省空间) ,光线可直接照射

5、光纤内嵌型，金属一体化合成

6、整机保修1年

配置清单:

手柄(粗细任选其一)

叶片3个（任选）

喉镜箱1个