**下肢关节被康复器购置需求**

1.适用于下肢关节功能障碍患者进行康复训练。

2.膝关节活动范围：0°-130°

3.髋关节活动范围：10°-95°

4.机架调节长度：小腿：260-590mm

5.大腿：290-480mm

6.运动速度：0°-6°/S（无级可调）

7.LED液晶背光显示，数据清晰，运动角度、速度等参数均全由微电脑控制，结构合理、简洁，采用无极变速，工作电压直流24V，过载自动暂停保护功能，具有定时可调功能(时间0-240分钟)

8.保修期：整机保修3年。